track length (mm) of a charged particle

e- 1 GeV in Aluminium. Energy loss only

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 100 200 300 400 500

G4 G3

0 Nb of steps per track (charged particle) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

0 20 40 60 80 100

G4 G3

0

step length (mm) charged particle

10^2

10^3

10^4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G4 G3