PbWO4 e- 5 GeV 500 evts

150 200 250 300 350 400 450 500

10^{-1} 1 10cut (mm) ch. trkl (radl)

G3 standard

G3 non std G4

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

10^{-1} 1 10cut (mm) neutr. trkl (radl)

G3 standard

G3 non std G4

PbWO4 e- 5 GeV 500 evts

94.5

95

95.5

96

96.5

97

10^{-1} 1 10cut (mm)

Etot/E0

G3 standard

G3 non std G4